**РЕЗИСТОРЫ ПОСТОЯННЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ**

**С5 - 14В, С5 - 14ВII, С5 - 17В**

**ОЖО.467.556 ТУ - приемка ОТК, ОЖО.467.542 ТУ - приемка "ПЗ"**

[Резисторы](http://alzas.ru/?p=11353_rezistory) общего применения прецизионные, изолированные, для печатного (С5 - 14В, C5 - 14BII) и навесного (С5 - 17В) монтажа, пригодны для эксплуатации во всех климатических районах, предназначены для работы в цепях постоянного, переменного тока в импульсном режиме при рабочем напряжении цепи до 300 В (амплитудное значение).

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура, °С: от -60 до +155

Атмосферное давление, мм.рт.ст.: от 5 до 2280

Относительная влажность: до 98% при 35 °С

Вибрация в диапазоне частот от 1 до 3000 Гц с ускорением не более 30g

Предельное рабочее напряжение: 250 В

Минимальная наработка: 90000 ч.

Срок сохраняемости: 25 лет

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

