**НАБОРЫ РЕЗИСТОРОВ НР1-20**

**ОЖО.467.419 ТУ - приемка П3**

Простые постоянные толстопленочные, негерметичные, с однорядным расположением вывода, всеклиматического исполнения, предназначены для применения в аппаратуре приемных устройств в цепях постоянного и переменного токов.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Температура от -60 гр.С до 155 гр.С

Атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст.

Относительная влажность до 98% при 35 гр.С

Вибрация в диапазоне частот от 1 до 500 Гц с ускорением не более 40g

Предельное рабочее напряжение каждого резистора 100 В

Температурный коэффициент сопротивления не более 100 х 10'6 1/ 0 С для RH от 2200 до 6800 Ом, 250 х 10'61 / °С для резисторов с RH до (10-1500) Ом, (104 -106) Ом

Гарантийная наработка 50000 ч.

Срок сохраняемости 25 лет

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

